
Probenliste: 



Kunde:	E-Mail:

Wichtige Hinweise: 
	Probenahme von Belebtschlamm
	Probe nur bei laufendem Rührwerk oder Belüftung. 1.5ml Schlammprobe in Proberöhrchen pipettieren (Probe darf beim Pipettieren nicht abgesetzt sein). Weitere Infos auf beiliegender Probenahme Beschreibung.

	Aufbewahrung
	-20°C oder im Kühlschrank (4°C) bei Versand am gleichen Tag.

	Beschriftung
	Probennummer von Proberöhrchen auf Probenliste schreiben und Probebenzeichnung sowie Datum der Probenahme eintragen.

	Versand
	Montag bis Mittwoch (A-Post)

	Anschrift
	upwater AG, Robert Niederdorfer, Seestrasse 79, 6047 Kastanienbaum, Schweiz

	Proben-nummer
	Probenbezeichnung
	Datum Probenahme
	Express-analyse*
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[image: ]                  * Expressanalyse: Resultate innert 5 statt 25 Arbeitstagen nach Probeneingang
upwater AG
Robert Niederdorfer
Seestrasse 79
6047 Kastanienbaum
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